**现变更为：**

一、第三章采购技术需求第二部分

（三）观众席座椅

9、此项原第9条技术参数已删除。

9、座背外板：采用优质多层板模具冷压成型，经修边、打磨、底油密封环保面漆；座板厚度15±1mm，座板面上制有消音孔，加强座椅的吸音功能。

（八）接待室边几

尺寸：500\*500\*550mm。